2015년 융복합지원사업 과제 발굴 수요조사

1. 목적

ㅇ「신재생에너지 보급사업」중 “융복합지원사업” 발굴을 위한 수요조사 실시

2. 필요성

ㅇ (추진배경) 기존 신재생에너지 보급사업(에너지원간 융합사업, 구역 복합사업) 보완·확대를 위해 사업별·원별 패키지사업인 “융복합지원사업” 추진

ㅇ (사업내용) 지역특화형, 신재생에너지원·지원대상 등이 복합된 정부주도의 ｢사업기획→공모→선정→지원→사후관리」등의 전주기를 집중적으로 관리

3. 융복합 사업이란?

ㅇ (융복합 개념) 2개 이상의 다른 요소들이 같은 방향으로 움직이거나 하나의 요소로 수렴되는 현상

ㅇ (국내외 사업 추세) 국내외 신재생에너지 융복합사업 분류상 ‘구역 복합, 원 융합’사업 추진 추세

ㅇ (융복합 사업의 개념) 신재생에너지 원과 원, 지역, 정책, ICT 등 다양한 결합을 통한 시너지 효과발생을 기대할 수 있는 사업

< 융복합 지원 프로그램의 개념 >

4. 사업예산 및 추진사례

ㅇ (사업예산) 2015년 융복합지원사업 정부지원금 100억원

* 사업비는 국비지원(50%), 지자체 또는 민간 매칭(50%) 예정

ㅇ (추진사례) (2013년) 전남 삼마도, 인천 백아도 에너지자립섬 구축사업

(2014년) 인천 덕적도, 전남 상태도 에너지자립섬 구축사업

* 세부내용은 별첨1 참조

5. 사업 선정평가 방향

ㅇ 융복합의 개념에 부합하는 사업을 우선 선정 및 지원

* “풍력, 소수력, 바이오, 부생수소를 활용한 연료전지”에 의한 에너지생산량이, 전체 생산량의 30% 이상인 경우 평가 시 가점부여(+5점)

ㅇ 그린빌리지(마을단위) 형태 신청은 평가시 감점처리(∆5점) 및 후순위 배치

* 그린빌리지는 주택지원사업(광역지자체 추천 필수, 경쟁 치열)으로 지원 유도

6. 사업 추진절차

사업 공고 (2월)	⇒	사업계획서 신청 (4월)	⇒	공개 평가 (5월)	⇒
센터		컨소시엄 → 센터		평가위원회
현장 평가 (5월)	⇒	선정 및 협약 체결 (6월)	⇒	사업 추진 (6월~)
센터		센터, 컨소시엄		컨소시엄

별 첨 1. 지원예정 융복합지원사업 모델

2. 수요조사 양식

< 별 첨 1 >

지원예정 융복합지원사업 모델

1. 계통 연계를 할 수 없는 지역의 에너지원(2종이상) 융합

ㅇ (내용) 발전원가가 높은 특정 지역(도서·벽지 등)에 태양광, 풍력 등을 함께 설치·지원하여 기존 디젤발전기 등을 대체

＊(특징) 독립형 Small Grid 형태로 수출상품 전략화를 위한 Track Record 구축과 대체 에너지원으로 운영비 절감이 가능

＊(사례) (2013년) 전남 삼마도, 인천 백아도 에너지자립섬 구축사업 완료

(2014년) 인천 덕적도, 전남 상태도 에너지자립섬 구축사업 진행 중

2. 계통 연계가 가능한 지역의 에너지원(2종 이상) 융합

ㅇ (내용) 주택단지(신규 포함) 등에 태양광·소형풍력·연료전지 등의 전기설비와 태양열·지열 등의 열설비를 함께 설치·지원

＊(감점 설치대상) 마을회관을 포함한 주택으로만 구성하여 신청하는 경우 평가시 감점처리

＊(권고 설치대상) 주택, 공공시설(주민자치센터, 체육관 등) 및 근린시설 등을 포함하는 사업

＊(사례) 고창군 제로에너지타운 : 29가구에 태양광, 태양열·지열을 가구별로 설치하여 사용 중(화석에너지 사용 최소화)

3. 계간축열조를 활용한 에너지원 융합

ㅇ (내용) 봄~가을에 남는 태양열을 계간 축열조에 저장하였다가 동절기에 사용하는 방식으로 일정용량 집열면적 확보가 가능한 지역에 태양열, 지열 등의 열설비와 함께 설치·지원

＊(특징) 설비투자의 효율성을 고려하여 대용량 규모(최소 4천~10천㎡)의 집열 면적기 확보가 필요하며, 기존의 열설비, 지열 히프펌프, 바이오연료, 우드펠릿, 폐기물 등 他신재생 히팅시스템과 복합 구성 가능 (1MW 당 필요한 부지 = 28.3k㎡)

․ (지역난방지역) 태양열로 발생한 온수를 열 공급관에 연계하여 공급

․ (지역난방 비연계지역) 열 공급관, 펌핑·모니터링 시스템 등을 별도 설치하여 독립적으로 공급

․ 필요에 따라 지열시스템, 우드칩 보일러 등을 보조 설비로 설치하여 이용효율 극대화 추진

＊(사례1) 스페인(Andasol-1~3) : 510천㎡면적의 60만개 V자형 집열판 태양열 활용하여 연간 약150MW 전력 생산

＊(사례2) 독일 클리스하임(Crailsheim Hirtenwiesen) : 7300㎡ 압력 탱크 및 시추 열에너지 장치를 이용, 260가구 및 근처 학교 및 체육관 온수공급

<태양열 블록히팅 시스템 개념도>	<태양열 시스템 구성도>

4. 특정지역의 구역 복합(주택, 상업·공공건물 등)

ㅇ (내용) 주택, 상업·공공건물 등이 혼재된 특정지역에 태양광, 풍력, 연료전지 등의 설비를 설치·지원

＊(특징) 지역여건에 적합한 최적의 신재생에너지원을 집중적으로 공급 가능

＊(사례1) 산업체의 부생수소를 활용한 수소타운 : 울산지역 산업체의 부생수소를 활용하여 주택 140가구, 공공·상업건물 3개소 등에 연료전지(총 195kW) 설치·지원('12년도)

＊(사례2) 축산분뇨 바이오 가스 등 신규 연료원을 활용한 수소타운 : 축산농가, 매립장, 음식물쓰레기 처리장 등 바이오가스 열분해·가스화를 통한 부생수소를 연료 원으로 활용한 자가용 연료전지 설비를 설치·지원

․독일(윤데마을) : 정부·금융기관·주민참여를 통한 중앙집중형 바이오가스 플랜트 설치, 메탄가스 발전시설 연계 하여 연간 7500GWh 전력 및 3,500GWh 열 생산

․벨기에 : 가축분뇨 과부족 해소를 위한 국가차원의 분뇨중개시스템(‘95) 도입

< 별 첨 2 > 수요조사 양식

융·복합 지원 과제명

과제명(모델번호)

과    제    명                                (예: 3번)

※ 모델번호 : 지원과제와 부합하는 <별첨1>의 모델번호 기입

과제

내용

목  표

추진대상

추진방법

소요예산

(민간투자방식

포함)

ㅇ 총사업비                                                (단위 : 백만원)

정 부	지자체	민 간	합 계

※ 에너지절약설비 등 신재생 외 설비는 정부지원금 제외

기대효과

ㅇ 작성방법 : 과제당 2페이지 이내, 설명자료는 필요시 첨부

ㅇ 문의 및 제출방법 : 신재생에너지보급실 조병도 차장(031-260-4681), E-mail 송부(bdcho@kemco.or.kr)